以服务器来说

-----接收情况

字节位置 功能 要求

0 协议头 0xff

1 整包长度 最小为4，最大255

2 操作编号 0 – 查询 1 – 占座 2 – 上座

3 教室id 代表教室编号(从1开始)

4-255 数据

占座数据

字节位置 值 功能

4 0 开始占座

4 1 结束占座

5 xx 座位号(从0开始)

上座数据

字节位置

字节位置 值 功能

4 0 开始上座

4 1 结束上座

5 xx 座位号(从0开始)

------返回情况

查询：

错误情况 0xff 0x03 0xff 代表没有该教室

正常情况 0xff + 长度 + 座位信息（0-没人，1-占座，2- 上座）

占座：

错误情况 0xff 0x03 0xff 代表没有该教室

0xff 0x03 0xfe 代表已经有人

0xff 0x03 0xfd 未知操作

0xff 0x03 0xfc 取消占座失败，有人已上座

0xff 0x03 0fb 代表没有该座位

正常情况 0xff 0x03 0x00 代表成功

上座：

错误情况 0xff 0x03 0xff 代表没有该教室

0xff 0x03 0xfd 未知操作

0xff 0x03 0fb 代表没有该座位

正常情况 0xff 0x03 0x00 代表成功